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	序号
	名称
	品牌
	单位
	数量
	技术规格
	含税限价单价(元)
	总价（元）

	一、前端设备
	
	
	
	共性技术规格
	技术规格
	
	

	1
	半球摄像机
	海康威视
	台
	20
	1.分辨率与清晰度要求：不低于400 万像素，不低于2560 × 1440 @25fps
2.传感器类型：cmos；最低照度：彩色 0.01 Lux；0 Lux with IR；
3.质保年限：厂家提供 5 年质保；并出具由厂家官方盖章的维保承诺文件；
4.工作环境：摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作；
5.其他功能：支持自动增益、背光补偿、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域；机体材质 金属材质；宽动态 支持动态不小于 120dB；
6.数字降噪：支持 3D 数字降噪功能；透雾功能 支持光学透雾功能；
7.智能分析：需具备区域入侵检测、越界检测、区域入侵侦测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；
8.配置保存：支持保存掉电或重启前的配置信息；
9.断线自动重连：支持网络断开后恢复链接时自动重新建立连接；
10.支持协议：支持 RTSP 协议，支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif协议；
11.双码流支持：支持双码流同时输出；取流能力支持同时 4 路以上图像调用；网络心跳 具备心跳在线功能，掉线报警；防过曝技术支持夜间红外防过曝技术；
12.外部接口：报警输入输出、音频输入输出：需具有 1 对报警输入/输出接口、1 对音频输入/输出接口；
13.网络接口：需具有 1 个 RJ-4510M/100M 自适应网络接口；支持PoE；
14.设备防护：枪、球类摄像机不低于 IP66 防尘防水等级；
15.半球类摄像机需支持 IK10 防暴等级；所有摄像机防浪涌；
16.编解码方式：支持以下所有编解码协议：H.265、H.264、MJPEG视频编码格式；
17. 音 频 编 码 支 持 G.711 或AAC-LC；最高分辨率（线数）视频输出支持；
18.日志存储：设备需存储登录与操作日志，存储时间达到 90 天，断电重启后依旧可查；
19.存储功能：支持支持 Micro SD卡存储,最大容量不低 128GB。
	1.镜头要求：镜头支持电动变焦、自动光圈功能；
2.红外要求：采用高效红外阵列灯，红外增透面板，红外距离可达 100 米以上。
3.在彩色模式下最低照度达到小于等于 0.0005 Lux。
4. 传 感 器 靶 面 尺 寸 达 到 大 于 等 于1/1.8"。
	450
	9000

	2
	枪式摄像机
	海康威视
	台
	20
	
	1.镜头要求：镜头支持电动变焦、自动光圈功能；
2.红外要求：红外距离可达 30 米以上。
3.在彩色模式下最低照度达到小于等于 0.0005 Lux。
4.传感器靶面尺寸达到大于等于1/1.8"。
	450
	9000

	3
	室外球形摄像机
	海康威视
	台
	6
	
	1.镜头要求：镜头支持 30 倍光学变焦、自动光圈功能；
2.镜头速度：支持水平手控速度范围大于 0°-160°/S；垂直手控速度范围大于 0°-120°S；
3.红外要求：红外距离可达 200 米以上。
	2070
	12420

	4
	防水半球摄像机
	海康威视
	台
	6
	
	1.镜头要求：镜头支持电动变焦、自动光圈功能；
2.红外要求：红外距离可达 30 米以上；
3.设备防护：所有接口采用甩线式，达到 IP67 防护等级。
	296
	1776

	5
	枪球联动一体机
	海康威视
	台
	1
	
	1.分辨率与清晰度要求：枪机不低于400 万像素，球机不低于 200 万像素；
2.镜头要求：枪机支持电动变焦、自动光圈功能，球机支持 30 倍光学变焦；
3.镜头速度：球机支持水平手控速度范围大于 0°-160°/S；垂直手控速度范围大于0°-120°/S；
4.红外要求：红外距离可达 200 米以上；
5.支持点击联动功能、目标手动跟踪功能、目标自动跟踪功能、多目标自动切换跟踪功能。
	2640
	2640

	6
	防爆枪式摄像机
	海康威视
	台
	2
	
	1.工业级产品，机体为 304 不锈钢材质；
2.满足 Ex dⅡC T6 Gb/ Ex tD A21 IP68T80℃，防浪涌；
3.镜头支持电动变焦、自动光圈功能；
4.红外要求：采用高效红外阵列灯，红外增透面板，红外距离可达 100 米以上。
	1440
	2880

	7
	室内长焦摄像机
	海康威视
	台
	2
	
	1.机身外形为半球形或球形；
2.镜头要求：镜头支持电动变焦、自动
光圈功能，焦距可达 32mm；
3.红外要求：红外距离可达 30 米以上；
4.传感器要求：靶面尺寸不小于 1/1.8英寸；
5.最低照度：彩色 0.0005lux。
	520
	1040

	8
	长焦枪式摄像机
	海康威视
	台
	2
	
	1.镜头要求：镜头支持电动变焦、自动光圈功能，焦距可达 32mm；
2.红外要求：采用高效红外阵列灯，红外增透面板，红外距离可达 100 米以上；
3.传感器要求：靶面尺寸不小于 1/1.8英寸；
4.最低照度 彩色 0.0005lux。
	520
	1040

	9
	热成像半球摄像机
	海康威视
	台
	2
	
	1.分辨率与清晰度要求：不低于 400万像素，在 2560x1440@30fps 下，清晰度不小于 1500TVL；
2.支持烟雾和火点检测，支持吸烟行为检测、支持高温报警；
3.火点侦测距离≥30m；
4.测温范围-10℃~550℃；
5.测温距离 0.4~8m。
	1240
	2480

	10
	热成像枪式摄像机
	海康威视
	台
	2
	
	1.分辨率与清晰度要求：不低于 400万像素，在 2560x1440@30fps 下，清晰度不小于 1500TVL；
2.支持烟雾和火点检测，支持吸烟行为检测、支持高温报警；
3.火点侦测距离≥30m；
4.测温范围-10℃~550℃；
5.测温距离 0.4~8m。
	1240
	2480

	11
	全景拼接摄像机
	海康威视
	台
	1
	
	1.分辨率要求：全景画面≥1600 万；细节球机≥800 万；
2.传感器类型：采用不小于 1/1.8 英寸CMOS 图像传感器；
3.最低照度：全景：≤0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；细节球机：0.001lux（彩色模式）；0.0005lux（黑白模式）；0lux（红外灯开启）；
4.红外照射最远距离≥300 米；
5.光圈控制：全景：固定光圈 细节球机：自动光圈；
6.镜头类型：全景：定焦；细节球机：电动变焦；
7.视场角：全景：水平 180°；垂直≥100°；细节球机：水平 0～360°；垂直不小于：-11°～90°；
8.细节球机镜头速度：支持水平键控速度范围大于 0°-240°/S；垂直键控速度范围大于 0°-100°/S；
9.全景：支持区域入侵侦测、越界侦测；支持人员密度检测功能；
10.细节球机：支持区域入侵侦测、越界侦测；支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、车进行同时抓拍上传；
11.宽动态：细节球机范围≥120dB；
12.细节球机：预置点个数≥300 个；巡航扫描≥8 条；支持断电记忆；
13.守望功能：预置点，巡航扫描，自动扫描；
14.工作环境：摄像机能够在-40~70 摄氏度，湿度不高于 95%环境下稳定工作；
15.配套摄像机支撑架；
16.支持接入甲方海康监控软件平台。
	12000
	12000

	12
	电梯专用半球摄像机
	海康威视
	台
	3
	
	1.镜头要求：焦距 2.8mm，内置麦克风；
2.红外要求：红外距离可达 30 米以上；
3.外形要求：飞碟形设计，美观小巧；
4.无需满足摄像机共性要求中的第 12项外部接口要求。
	560
	1680

	二、后端设备
	
	
	
	
	
	

	1
	32路硬盘录像机
	海康威视
	台
	2
	2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 
【硬件规格】 
存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 
视频接口：2×HDMI，2×VGA 
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 
报警接口：16路报警输入，4路报警输出 
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 
 
【产品性能】 
输入带宽：256Mbps 
输出带宽：160Mbps 
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 
解码能力：最大支持24×1080P 
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 
	4000
	8000

	三、硬盘
	
	
	
	
	
	

	1
	8T监控级硬盘
	海康威视
	台
	10
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 
空气盘， CMR传统磁记录 
传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 
支持5年有限质保服务 
适用海拔高度范围-305m至3050m 
 
标称容量：8TB 
外形规格：3.5-inch 
接口类型：SATA 
刻录技术：CMR 
转速：7200RPM 
缓存：256MB 
最大读取速度：255MB/s 
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 
平均读写功率（W）：11.03W 
加载/卸载周期：600,000 
MTBF：2,000,000 
年负荷（TB/年）：550TB 
工作状态温度(°C)：5-60℃ 
尺寸：147mm(L)×101.85mm(W)×26.11mm(H) 
	2600
	26000

	四、网络设备
	
	
	
	
	
	

	1
	8口千兆交换机
	海康威视、TP-LINK、华三、胜为、普联
	台
	5
	轻网管千兆交换机（8千兆电+2千兆光） 
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 
千兆网络接入设计 
线速转发 
存储转发交换方式 
支持iVMS-4200客户端管理 
支持海康互联APP管理 
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 
支持远程升级 
坚固式高强度金属外壳 
无风扇设计，高可靠性 
 
端口：8个千兆电口 + 2个千兆光口 
浪涌防护：6 kV 
安装方式：桌面式可壁挂 
供电方式：DC12V，1A 
整机功耗：12W 
尺寸（宽×高×深）：217.6mm × 27.8mm × 108.55mm 
重量：0.6kg 
工作温度：0 °C - 40 °C 
工作湿度：5%~95%（无凝露） 
存储温度：-40°C~85°C 
存储湿度：5%~95%（无凝露） 
风扇：无风扇  
VLAN：支持VLAN 
DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认DHCP 
风暴控制：支持风暴控制 
终端安全防护：支持终端安全防护 
端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 
流量控制：支持流量控制 
交换方式：存储转发 
链路聚合：支持静态链路聚合 
端口限速：支持所有端口收、发方向限速 
端口隔离：支持端口隔离 
SNMP：支持SNMP 
端口镜像：支持端口镜像 
STP：支持STP 
LLDP：支持LLDP协议 
SSH：支持SSH 
MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 
海康互联APP：支持海康互联APP 
统一管理平台：支持统一管理平台 
SADP：支持SADP 
QoS：支持QoS 
管理维护：支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理 
私有环路检测：\ 
线缆检测：\ 
Super IP：\ 
DHCP Snooping：支持DHCP Snooping  
交换容量：20 Gbps 
MAC地址容量：8 K 
缓存：4.1 Mbits 
包转发率：14.88 Mpps  
DHCP Snooping：支持DHCP Snooping 
Web管理：支持web管理  
拓扑展示：支持拓扑页面展示 
设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 
设备状态告警：支持端口通断告警 
端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置  
拓扑展示：支持拓扑页面展示 
端口配置：支持端口的速率、流控配置、端口使能配置 
端口统计：支持端口实时收发速率统计， 7天收发峰值速率统计 
设备状态告警：支持端口通断告警 
SADP：支持SADP 
设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置 
	500
	2500

	2
	8口千兆交换机POE
	海康威视、TP-LINK、华三、胜为、普联
	台
	5
	轻网管千兆低功率PoE交换机（8千兆POE电口+2千兆光口） 
提供8个千兆PoE电口，2个千兆光口 
支持IEEE 802.3at/af标准 
支持iVMS-4200客户端管理 
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 
支持远程升级 
支持6 kV防浪涌（PoE口） 
支持PoE输出功率管理 
线速转发 
存储转发交换方式 
坚固式高强度金属外壳 
无风扇设计，高可靠性 
 
端口：8个千兆PoE电口 + 2个千兆光口 
浪涌防护：支持6 kV防浪涌（PoE口） 
安装方式：桌面式可壁挂 
供电方式：本地供电：支持 54 V DC 
整机功耗：≤86 W 
尺寸（宽×高×深）：217.6mm × 27.8mm × 108.55mm 
重量：0.6kg 
工作温度：0 °C～ 40 °C 
工作湿度：5%～ 95%（无凝露） 
存储温度：–40 °C～ 85 °C 
存储湿度：5%～ 95%（无凝露） 
风扇：无风扇  
链路聚合：支持链路聚合 
DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认DHCP 
终端安全防护：支持终端安全防护 
风暴控制：支持风暴控制 
端口统计：支持端口统计 
流量控制：支持流量控制 
交换方式：存储转发 
端口限速：支持所有端口收、发方向限速 
SNMP：支持SNMP 
端口隔离：支持端口隔离 
STP：支持STP/RSTP 
端口镜像：支持端口镜像 
LLDP：支持LLDP协议 
SSH：支持SSH 
PoE看门狗：支持PoE看门狗 
MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 
海康互联APP：支持海康互联APP 
统一管理平台：支持统一管理平台 
SADP：支持SADP 
QoS：支持QoS 
管理维护：支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理 
DHCP Snooping：支持DHCP Snooping  
设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置   
拓扑展示：支持拓扑页面展示 
设备状态告警：支持端口通断告警、 PoE_MAX告警、 PoE通断告警 
端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置   
整机最大供电功率：80 W 
PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 
PoE端口：端口1～8 
端口最大供电功率：30 W 
供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电  
交换容量：20 Gbps 
MAC地址容量：8 K 
缓存：4.1 Mbits 
包转发率：14.88 Mpps  
Web管理：支持web管理  
端口统计：支持端口实时收发速率统计、 7天收发峰值速率统计 
SADP：支持SADP 
	700
	3500

	3
	16口千兆交换机
	海康威视、TP-LINK、华三、胜为、普联
	台
	3
	轻网管千兆交换机（16千兆电，2万兆光） 
提供16个千兆电口，2个万兆光口 
支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理 
支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 
千兆网络接入设计、存储转发交换方式 
坚固式高强度金属外壳 
 
尺寸：440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm 
重量：净重1.85 kg   
毛重（含包装）2.05 kg 
工作温度：0 °C～45 °C 
工作湿度：5%～95%（无凝露） 
存储温度：–40 °C～85 °C 
存储湿度：5%～95%（无凝露） 
安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 
供电方式：AC供电：100-240 V,50/60 Hz,0.7 A 
风扇：无风扇 
整机功耗：≤24 W 
浪涌防护：支持6 kV防浪涌 
平均无故障工作时间（MTBF）：100000小时 
拨码开关：不支持  
端口：16个千兆电口，2个万兆光口 
交换容量：88 Gbps 
包转发率：65.47 Mpps 
MAC地址容量：16 K 
缓存：8.4 Mbits  
Super IP：10.180.190.200 
光口自适应：光口17-18支持万兆/千兆自适应 
DDM：支持DDM 
端口隔离：支持端口隔离 
端口风暴控制：支持风暴控制 
端口镜像：支持端口镜像 
端口节能：支持802.3az（EEE） 
VLAN：支持VLAN 
链路聚合：支持静态链路聚合 
红口：不支持 
QoS：支持QoS 
DSCP：支持DSCP 
ERPS：支持ERPS 
线缆检测：支持线缆检测 
Ping工具：支持Ping工具 
MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 
ACL：支持ACL 
终端安全防护：支持终端安全防护 
IPSG：支持IPSG 
ARP网关防欺骗：支持ARP网关防欺骗 
SSH：不支持 
Telnet：支持Telnet 
STP：支持STP 
支持RSTP  
LLDP：支持LLDP 
DHCP：支持DHCP Client 
支持DHCP Snooping 
端口信息：支持端口速率配置 
支持端口流控配置 
支持端口使能配置 
支持端口双工配置 
支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计  
管理平台：支持Web管理 
支持海康互联APP管理 
支持海康云商APP管理 
支持4200客户端管理 
支持统一管理平台管理 
支持云网APP管理 
支持云网WEB管理 
支持一体化运维平台（iOMS）管理 
支持综合安防管理平台（ISC）管理 
支持SADP 
SNMP：支持SNMPv1 
支持SNMPv2c 
系统维护：支持远程升级 
支持默认参数恢复 
支持日志查看 
支持基本网络参数配置 
拓扑展示：支持拓扑页面展示 
设备状态告警：支持设备状态告警 
	1000
	3000

	4
	16口千兆交换机POE
	海康威视、TP-LINK、华三、胜为、普联
	台
	2
	提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口 
交换容量：36 Gbps 
包转发率：26.78 Mpps 
支持IEEE 802.3at/af 
端口最大供电功率：30 W 
整机最大供电功率：125W 
支持6 KV防浪涌（PoE口） 
支持PoE输出功率管理 
无风扇设计 
安装方式：机架式 
尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm
	1300
	2600

	5
	24口千兆交换机
	海康威视、TP-LINK、华三、胜为、普联
	台
	1
	轻网管千兆交换机（24千兆电+2千兆光） 
提供24个千兆电口和2个千兆光口 
无风扇设计，高可靠性 
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 
支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理 
支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 
千兆网络接入设计、存储转发交换方式 
坚固式高强度金属外壳 
 
端口：24个千兆电口 + 2个千兆光口 
重量：1.59 kg 
风扇：有风扇 
尺寸（长×高×深）：440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm 
工作温度：0 ℃～50 ℃ 
工作湿度：5%～95%（无凝露） 
存储温度：–40 °C～85 °C 
存储湿度：5%～95%（无凝露） 
供电方式：110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A 
安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 
整机功耗：16 W 
浪涌防护：6KV  
流量控制：支持流量控制 
交换方式：存储转发 
链路聚合：支持静态链路聚合 
风暴控制：支持风暴控制 
端口镜像：支持端口镜像 
端口限速：支持所有端口收、发方向限速 
QoS：支持QoS 
端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 
端口隔离：支持端口隔离 
STP：支持STP/RSTP协议 
LLDP：支持LLDP协议 
SNMP：支持SNMP_V1/V2C 
VLAN：支持VLAN 
管理维护：支持iVMS-4200客户端管理和海康互联APP管理 
SSH：支持SSH 
DHCP Snooping：支持DHCP Snooping 
web管理：支持web管理 
海康互联APP：支持海康互联APP 
4200客户端：支持4200客户端 
统一管理平台：支持统一管理平台 
SADP：支持SADP 
MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 
DHCP Client：支持DHCP CLIENT, 默认静态  
交换容量：56Gbps 
包转发率：41.66Mpps 
MAC地址容量：8 K 
缓存：4.1 Mbits  
VLAN：支持VLAN 
	1100
	1100

	6
	24口千兆交换机POE
	海康威视、TP-LINK、华三、胜为、普联
	台
	1
	提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 
交换容量：52 Gbps 
包转发率：38.69 Mpps 
支持IEEE 802.3at/af 
端口最大供电功率：30 W 
整机最大供电功率：225W 
支持6 KV防浪涌（PoE口） 
支持PoE输出功率管理 
工作温度：0 °C ~ 45 °C 
尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm 
安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）
	1600
	1600

	7
	千兆光模块
	海康威视、TP-LINK、华三、胜为、普联
	台
	5
	千兆10公里单模双纤模块 
不分收发 
TX1310nm/1.25G 
RX1310nm/1.25G 
LC 
10km 
0～70℃ 
SFP 
发射光功率:-9～-3dBm 
接收灵敏度（低值）:-21dBm
	150
	750

	8
	万兆光模块
	海康威视、TP-LINK、华三、胜为、普联
	台
	2
	万兆10公里单模双纤模块 
不分收发 
TX1310nm/10G 
RX1310nm/10G 
LC 
10km 
0～70℃ 
SFP 
发射光功率:-8.2～0.5dBm 
接收灵敏度（低值）:-14dBm
	850
	1700

	9
	单口面板
	海康威视、公牛、施耐德、绿联、山泽
	台
	20
	斜口面板 
单孔 
乳白色 
带弹起式防尘盖 
标配可替换的计算机 
电话标识 
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料 
配有标签 
满足UL 94V-0 防火等级； 
标准:产品符合RoHS环保要求
	10
	200

	10
	双口面板
	海康威视、公牛、施耐德、绿联、山泽
	台
	20
	斜口面板 
双孔 
乳白色 
带弹起式防尘盖 
标配可替换的计算机 
电话标识 
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料 
配有标签 
满足UL 94V-0 防火等级； 
标准:产品符合RoHS环保要求
	15
	300

	五、入侵报警设备
	
	
	
	
	
	

	1
	红外对射探测器
	海康威视
	对
	2
	双光束主动红外对射探测器，室外探测距离60米
	240
	480

	2
	红外对射配件
	海康威视
	对
	2
	二光束不锈钢 L型对射安装支架一对, 高 30CM
	60
	120

	3
	混合报警主机
	海康威视
	台
	1
	【技术参数】 
操作系统：嵌入式Linux操作系统 
防区数量：板载8路（探测器100m以内），最多可扩展至256路（其中通过网络防区模块最多可扩展248路，通过RS485防区模块最多可扩展56路） 
继电器数量：板载4路（距离50m以内），最多可扩展至64路（通过RS485模块和网络继电器模块可扩展60路继电器输出） 
日志容量：5000条 
传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米 
硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1 
上报协议：ISAPI、ISUP、NAL2300协议 
安装方式：壁挂安装 
供电方式：AC220V（自带电源适配器） 
设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W 
工作温度：–10℃～+55℃ 
工作湿度：10％--90％ 
使用环境：室内 
产品尺寸：351.4*261.4*92.3mm（长*宽*厚） 
【功能特性】 
防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 
断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 
外接键盘：支持9个报警键盘接入 
报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 
报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 
联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 
事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 
子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 
防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 
配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机
	900
	900

	4
	网络防区模块
	海康威视
	个
	2
	【技术参数】
1、设备类型：网络单防区输入输出扩展模块
2、防区数量：1个
3、继电器数量：1个
4、通讯接口：LAN
5、通讯线材：RJ45局域网
6、通讯协议：TAP协议
7、指示灯：3个
8、复位按键：1个
9、外壳材质：塑料
10、使用环境：室内
11、工作电源：DC12V/110mA（宽压9-16V DC）
12、工作温度：-10 °C 至 55 °C
13、工作湿度：10% 至 90%
14、产品尺寸：80*34*15.6mm
【产品功能】
1、防区扩展：通过TCP/IP方式关联接入报警主机，扩展1路有线防区
2、继电器扩展：通过TCP/IP方式关联接入报警主机，扩展1路可控继电器输出
3、地址设置：支持DHCP功能自动分配IP地址，支持手动配置和修改IP地址
4、状态指示：支持通过状态指示灯展示模块与主机的通讯状态，防区状态和网络连接状态
5、软件升级：支持通过报警主机对模块进行软件升级
6、硬件复位：支持硬件恢复出厂参数
	180
	360

	5
	报警键盘
	海康威视
	个
	1
	有线LCD键盘（支持遥控器&刷卡） 
操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 
操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 
报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 
系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 
胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 
防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 
配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 
技术参数：设备类型：控制键盘 
通讯协议：RS485 
传输距离：800m 
使用环境：室内 
显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 
操作按键：20个 
指示灯：5个 
蜂鸣器：支持 
安装方式：壁挂 
工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 
工作温度：-10 °C 至 55 °C 
工作湿度：10% 至 90% 
产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高) 
	360
	360

	6
	报警遥控
	海康威视
	把
	1
	【技术参数】 
1、设备类型：R2系列无线遥控器 
2、使用环境：室内 
3、外壳材质：防火ABS，阻燃环保 
4、无线通讯：RF433，传输距离(空旷)：100m 
5、安装方式：壁装;表面安装 
6、工作电源：3V，标配CR2032 电池X1 
7、待机时间：待机时间≤2年(每天20次触发情况下) 
8、工作温度：-10 °C 至 55°C 
9、工作湿度：10% 至 90% 
10、产品尺寸：63mm ×49mm × 16mm 
【产品功能】 
1、功能按键：支持外出布防、在家布防、撤防、消警、紧急求助5个功能按键 
2、无线通讯：采用RF433M双向无线通讯技术，支持AES-128加密和跳频技术，信息传输更加安全可靠
	85
	85

	7
	集中电源（12V）
	明纬
	个
	1
	【技术参数】 
1、设备类型：探测器开关电源 
2、安装方式：螺丝固定 
3、输出电压：DC12V 
4、输出电流：0~3A 
5、工作电源：AC220V/36W 
6、工作温度：-30 °C 至 70 °C 
7、工作湿度：10% 至 90% 
8、产品尺寸：99*82*30mm 
【产品功能】 
1、集中供电：为设备提供DC12V集中供电输出 
2、电压调节：支持电压10.2-13.8V范围调整 
3、保护功能：支持短路/过负载/过电压保护
	125
	125

	8
	声光（警号）报警器
	海康威视
	个
	1
	【技术参数】 
1、设备类型：声光警号（声光报警器） 
2、警灯颜色：红色 
3、报警音量：105dB 
4、硬件接口：红/黑线 
5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 
6、外壳材质：PC+ABS 
7、安装方式：壁挂 
8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 
9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 
10、工作湿度：10% 至 90% 
11、产品尺寸：140*134*33mm 
【产品功能】 
1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 
2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 
3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装
	72
	72

	六、机柜
	
	
	
	
	
	

	1
	机柜（12U）
	金盾ND系列、图腾G系列、鸿图HSR系列
	个
	1
	满足图纸及规范要求
	723
	723

	2
	机柜（18U）
	金盾ND系列、图腾G系列、鸿图HSR系列
	个
	1
	满足图纸及规范要求
	935
	935

	3
	机柜（42U）
	金盾ND系列、图腾G系列、鸿图HSR系列
	个
	1
	满足图纸及规范要求
	3500
	3500

	七、光纤设备
	
	
	
	
	
	

	1
	室外单模光缆（6芯）
	长飞、中天科技、富通
	百米
	5
	光缆的结构型式：松套层绞式；
纤芯类型：G.652；
光缆芯数：根据工程情况确定；
允许最大拉力(N)：长期： 600；短期： 1500；
允许的弯曲半径(mm)：静态：10倍光缆直径；动态：20倍光缆直径；
允许的压扁力(N /100mm)：长期：300；短期：1000；
使用环境温度(℃)：－40～+70℃（光纤衰减值不变）；
光缆护套：采用阻燃聚乙烯套并挤包耐啮蚀被层；
光缆寿命：高于20年。
	140
	700

	2
	室外单模光缆（12芯）
	长飞、中天科技、富通
	百米
	5
	
	155
	775

	3
	室外单模光缆（24芯）
	长飞、中天科技、富通
	百米
	5
	
	180
	900

	4
	单芯尾纤
	长飞、中天科技、富通
	个
	20
	满足图纸及规范要求
	4.5
	90

	5
	光纤成品（2米）
	长飞、中天科技、富通
	个
	10
	1U机架高度，12芯/24芯FC光纤接入能力，带抽屉伸缩型，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有跳线管理功能及熔接保护固定附件；
标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；安装方式：机架式安装；接入FC光纤适配器；
支持24/12芯光纤，支持标准19英寸机柜；支持缓冲层为250µm及900µm的光纤；
抽屉式设计，带滑动导轨，自带2个光纤绕线盘，保证光纤弯曲半径符合标准要求；
支持拼接或熔接；
配线架密封紧密，光缆进线处采用橡胶密封块，提供较强的防尘效果。
	8.3
	83

	6
	光纤成品（3米）
	长飞、中天科技、富通
	个
	10
	
	8.5
	85

	7
	光纤成品（5米）
	长飞、中天科技、富通
	个
	10
	
	11
	110

	8
	光纤成品（10米）
	长飞、中天科技、富通
	个
	10
	
	16
	160

	9
	光纤成品（20米）
	长飞、中天科技、富通
	个
	10
	
	24
	240

	10
	光纤熔接盒
	长飞、中天科技、富通
	个
	10
	满足图纸及规范要求
	68
	680

	11
	光纤理线架（12芯）
	长飞、中天科技、富通
	个
	1
	满足图纸及规范要求
	30
	30

	12
	光纤理线架（24芯）
	长飞、中天科技、富通
	个
	2
	满足图纸及规范要求
	40
	80

	13
	光纤配线架（12芯）
	长飞、中天科技、富通
	个
	1
	1U机架高度，12芯/24芯FC光纤接入能力，带抽屉伸缩型，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有跳线管理功能及熔接保护固定附件；
标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；安装方式：机架式安装；接入FC光纤适配器；
支持24/12芯光纤，支持标准19英寸机柜；支持缓冲层为250µm及900µm的光纤；
抽屉式设计，带滑动导轨，自带2个光纤绕线盘，保证光纤弯曲半径符合标准要求；
支持拼接或熔接；
配线架密封紧密，光缆进线处采用橡胶密封块，提供较强的防尘效果。
	238
	238

	14
	光纤配线架（24芯）
	长飞、中天科技、富通
	个
	1
	
	274
	274

	八、管线设备
	
	
	
	
	
	

	1
	六类非屏蔽双绞线
	大唐电信、普天天纪、一舟电子
	百米
	10
	性能符合YD/T1019-2013 标准对六类标准非屏蔽电缆的规定；
线规要求：铜丝23AWG；
带宽要求：250MHz；
骨芯结构：十字骨架；
外径： 不大于6.3 mm；
护套最小厚度：应满足YD/T1019-2013 中对护套最小厚度的要求；
需提供国内第三方测试机构的合格报告；
工作温度范围：-10℃～+60℃。
	188.67
	1886.7

	2
	六类网络跳线（0.5米）
	大唐电信、普天天纪、一舟电子
	个
	10
	性能符合ANSI/TIA 568-C.2 对六类标准非屏蔽跳线的规定；
水晶头压接簧片镀金，确保优异性能；
插拔次数：≥750 次；
需提供国内第三方测试机构的合格报告；
工作温度范围：-10℃～+60℃。
	9.8
	98

	3
	六类网络跳线（1米）
	大唐电信、普天天纪、一舟电子
	个
	10
	
	9.9
	99

	4
	六类网络跳线（2米）
	大唐电信、普天天纪、一舟电子
	个
	20
	
	14.9
	298

	5
	六类网络跳线（3米）
	大唐电信、普天天纪、一舟电子
	个
	20
	
	18.9
	378

	6
	六类网络跳线（5米）
	大唐电信、普天天纪、一舟电子
	个
	5
	
	27.9
	139.5

	7
	六类水晶头
	大唐电信、普天天纪、一舟电子
	百个
	1
	满足图纸及规范要求
	129
	129

	8
	吊顶检修口
	国产
	个
	4
	满足图纸及规范要求
	128
	512

	九、电源类配件
	
	
	
	
	
	

	1
	PDU插座（8位10A）
	国产
	个
	8
	满足图纸及规范要求
	74.9
	599.2

	2
	6孔排插
	国产
	个
	6
	满足图纸及规范要求
	69.9
	419.4

	3
	RVV线缆电源线（RVV2*1.0)
	国产
	百米
	1
	
	310
	310

	4
	RVV线缆控制信号线（RVV4*1.0)
	国产
	百米
	1
	
	870
	870

	十、安防类配件
	
	
	
	
	
	

	1
	接地线
	国产
	百米
	1
	满足图纸及规范要求
	300
	300

	十一、施工服务
	
	
	
	
	
	

	1
	人工费
	国产
	人天
	200
	
	350
	70000

	合计
	
	
	
	
	
	197829.80




